ILOADP_MODULE_INFO{
        u16     flags          ÄÄÄÄ¿ <ÄÄÄ¿
        u16     version        <ÄÄÄÙ ÄÄÄÄÙ
        u32     addr
	u32	sz_text
	u32	sz_data
	u32	sz_bss
	u32	reserved1
	u32	reserved2
	u32	reserved3
	u8*	name
};

ILOADP_HDR{
	u8	cmd
	u8	action
	u8	result
	u8	stamp
	u32	module_id
};

ILOADP_START(cmd==00)
------------------------------------------
ILOADP_HDR_START{
	ILOADP_HDR	hdr		//+00
	u8*		modulename	//+10	//asciiz
};					//=10+strlen(modulename)+1
action		0D(IOP_LOAD_IRX)
modulename	host:E:\TEMP2\GCC\share\SIO2D.IRX

action		02(IOP_RUN)
modulename	E:\TEMP2\GCC\share\SIO2D.IRX param
